图书馆506学术报告厅投影仪、幕布安装采购项目需求
一、项目背景
图书馆506学术报告厅2套投影仪安装已有多年，现亮度、分辨率、对比度等参数均有衰减，并且光源为灯泡光源。播放课件效果较差，并且投影幕较小。现考虑更换投影仪及适配投影的幕布。
二、采购内容
图书馆506学术报告厅原有2台投影仪、投影幕拆除更换新投影仪、投影幕，安装方式采用吊装安装。包含安装、调试、售后。
三、技术要求
1.系统兼容性
投影仪应具备良好的开放性，能够保证后续的扩展，软件升级等服务。
2.稳定性
系统应具备高稳定性，能够7×24小时不间断运行。在高并发访问情况下，系统应能保持正常运行，再网络环境平稳的情况下。不出现卡顿、崩溃等现象。
四、售后服务
1.质保期
投影仪软件与硬件设备质保期不少于1年。在质保期内，供应商应免费提供系统维护、升级、故障排除等服务。
2.技术支持
供应商应提供7×24小时的技术支持服务，及时响应学院的技术咨询与故障处理。对于一般性问题，应在2小时内给予解决方案；对于紧急问题，应在6小时内到达现场进行处理。
3.定期回访
供应商应定期对学院进行回访，了解系统使用情况，收集用户反馈意见，不断改进服务质量。回访周期不少于每半一次。
教室设备、价格明细表
	设备名称
	品  牌
	型  号
	设备参数
	数  量
	单  价 
	价  格

	投影仪
	
	
	1、芯片尺寸 ≥0.65英寸（16:9）
2、显示方式 DLP™芯片x1, DLP™ 
3、物理分辨率 ≥1080P , 1920x1080
4、标称亮度 ≥5500
5、动态对比度 ≥5000000：1
6、JBMA均匀度 ≥75%
7、光源 SLPL激光光源，提供第三方检测报告或投影品牌注册的商标证书复印件
8、光源寿命 标准模式: ≥20,000 H
9、投射比 1.5-1.8
10、变焦倍率 ≥×1.2
11、镜头调节 手动聚焦
12、投影偏移 ≥127%±5%
13、色彩空间 >90% REC709
14、梯形调整 ≥垂直/水平± 30度
15、四角校正 支持
16、功耗 ≤270W±10%
17、待机功耗 ＜0.5W
18、输入\输出\控制端口至少包含：VGA IN X1、HDMI(支持CEC功能) X2、USB 2.0 X2、RS232 input X1、LAN X1、Audio in（mini-jack,3.5mm） X1、Audio out（mini-jack,3.5mm） X1、Min USB X1、AC IN X1
19、净重 ≤4.2KG
20、噪音(典型) ≤38.0(MAX41.0)DB-A @25℃
21、DDR 2GB
22、emmc 16GB
23、WIFI/蓝牙 2.4G/5GHz，蓝牙5.0版本
24、Android version Android 11.0（可系统升级）
25、U盘读取 支持
26、无线投屏 支持
27、WPS办公 支持
28、自主研发和生产的国内品牌，经营范围包括光电显示产品、激光光源的研发、设计、制造、加工、销售；提供厂商营业执照（三证合一，含税务登记证、组织机构代码）并加盖厂商公章。
29、产品为国内生产，提供产品原产地证明并加盖厂商公章；
30、产品为非ODM品牌，生产厂家和制造厂家一致。
31、产品原厂是高新技术企业。提供省级以上高新技术企业荣誉证书复印件；
32、产品品牌拥有自主知识产权。提供不少于30项投影产品相关的核心发明国内专利证书复印件并加盖厂商印章。
33、质量管理体系认证：ISO9001:2015，提供相应的认证证书复印件，并加盖厂商印章；
34、环境管理系统认证证书：ISO14001:2015，提供相应的认证证书复印件，并加盖厂商印章；
35、职业健康体系认证：ISO45001:2015，提供相应的认证证书复印件，并加盖厂商印章；
36、通过3C认证并提供认证证书复印件并加盖厂商印章；
38、中国节能产品认证证书复印件并加盖厂商印章；
38、中国环保产品认证证书复印件并加盖厂商印章；
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	幕  布
	
	150英寸
	1.会议教学型
2.幕布类型电动幕
3.幕布材质玻纤，
4.幕布基材软幕 
5.安装方式壁挂式
6.对角线150英寸
7.幕布比例16:10
8.增益1.0倍
9.幕面尺寸3.23乘2米
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	HDMI线
	
	30M
	长度：30m
	2根
	
	

	线  槽
	
	
	PVC30
	30M
	
	

	电源线
	
	
	ZR-RVV2*2.5mm²
	30M
	
	

	合计
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