
宣传摄像器材技术参数
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单价
	总价
	

	1
	相机
	全能视频照相混合机 
≥3300万有效像素
≥30张/秒(电子快门)
视频规格≥4K60p(全画幅)4K 120p (APS-C)
防抖≥7.5级
存储卡槽≥双SD卡槽(UHS-II)
	1
	
	
	

	2
	全画幅标准变焦镜头
	镜头结构（组-片）14-17
最小光圈（F）≥22
光圈叶片（数）≥9
最近对焦距离（m）≥0.38
最大放大倍率（倍）≥0.31
滤光镜直径（mm）≥77
最大焦段≥105
最小焦段≥24
	1
	
	
	

	3
	稳定器
	配件接口 RSA 配件扩展接口／NATO 接口 1/4″-20 安装孔冷靴接口 相机快门控制接口（USB-C）多功能互联接口（USB-C）
负载重量 ≥3.0 千克
云台自重 不大于1.6千克
最大可控转速 平移方向≥360°/秒 俯仰方向≥360°/秒 横滚方向≥360°/秒
机械限位范围 平移轴：无限位 横滚轴≥ -95° 至 240°俯仰轴：≥ -112° 至 214° 
支持 轴锁 自动
支持 竖拍 支持
蓝牙发射功率 <8 dBm
工作环境温度-20℃ 至 45℃
	1
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	3
	相机电池
	电池四块
	4
	
	
	

	4
	充电器
	  充电器2个，适配相机电池
	  2
	
	
	

	5
	存储卡
	存储卡128G一张 读取速度 ≥280MB/S
支持4kG高清 防水 耐热 防震

	1
	
	
	

	6
	读卡器
	二合一高速读卡器
适配存储卡
	1
	
	
	

	7
	闪光灯
	适配相机的闪光灯 
灯头 直管灯头
功率≥76Ws
焦距 ≥20-200mm 支持 自动/手动变焦
角度 水平≥0°-330° 垂直≥ -7°-120°
闪光持续时间 ≥ 1/300s- 1/20000s
最低功率 ≥ 1/256
支持高速同步
续航≥2600mAh
回电时间<1.5s
支持快装热靴
	1
	
	
	

	8
	视频相机
	口袋云台视频相机影像传感器尺寸不低于1英寸规格具备高帧率慢动作拍摄能力、动态范围不低于14档、原生高色深录制、无损数码变焦功能。支持自动曝光、自动对焦、自动白平衡及智能场景识别功能，具备目标跟踪、人脸识别或同等级智能拍摄能力 
等效焦距≥20mm|
光圈≥F2.2，等效焦距≥22mm
分辨率≥7680X4320
单张照片≥约3700万像素
视频规格4K≥60fps、支持高帧率慢动作
	1
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