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一、项目背景
图书馆506学术报告厅2套投影仪安装已有多年，现亮度、分辨率、对比度等参数均有衰减，并且光源为灯泡光源。播放课件效果较差，并且投影幕较小。现考虑更换投影仪及适配投影的幕布。
二、采购内容
图书馆506学术报告厅原有2台投影仪、投影幕拆除更换新投影仪、投影幕，安装方式采用吊装安装。包含安装、调试、售后。
三、技术要求
1.系统兼容性
投影仪应具备良好的开放性，能够保证后续的扩展，软件升级等服务。
2.稳定性
系统应具备高稳定性，能够7×24小时不间断运行。在高并发访问情况下，系统应能保持正常运行，再网络环境平稳的情况下。不出现卡顿、崩溃等现象。
四、售后服务
1.质保期
投影仪软件与硬件设备质保期不少于1年。在质保期内，供应商应免费提供系统维护、升级、故障排除等服务。
2.技术支持
供应商应提供7×24小时的技术支持服务，及时响应学院的技术咨询与故障处理。对于一般性问题，应在2小时内给予解决方案；对于紧急问题，应在6小时内到达现场进行处理。
3.定期回访
供应商应定期对学院进行回访，了解系统使用情况，收集用户反馈意见，不断改进服务质量。回访周期不少于每半一次。
教室设备、价格明细表
	设备名称
	品  牌
	型  号
	设备参数
	数  量
	单  价 
	价  格

	投影仪
	
	
	1.投影技术：DLP投影系统，芯片尺寸：≥0.65" DMD；
2.亮度：5400lm（中心），5200lm（ISO21118）；
3.色彩数目：10.7亿色，均匀度：80%
4.分辨率：WXGA（1280 x 800）兼容4K信号输入；
5.光源类型：MCL激光二极管模组；
6.光源寿命：20,000 小时（标准模式），30,000小时（节能模式）；
7.对比度：6,000,000:1；（全开/全关，动态对比度）
8.显示比例：标准:16:10，兼容: 4:3/16:9
9. 镜头：投射比1.19-1.54:1,变焦比：1.30X，画面偏轴（Offset）112%
10.操作方式：手动/变焦/聚焦；
11.梯形校正：V:+30°H: +30°
12.图像处理：多点校正
13.色彩校正：HSV色彩管理系统
14. 3D：主动式3D
15.安装方式：360°
16.输入端口：HDMI x2(V2.0兼容4K支持HDCP)VGAx1(D-sub 15pin)Audio x1(3.5mm立体声迷你插口)；输出端口：Audio x1(3.5mm立体声迷你插口)USB -Ax1(用于供电，5V/1.5A)；控制端口：RS232x1(D-sub 9pin)RJ45 x1、Mini UsB x 1(DFU)
17.扬声器：16Wx1
18.自动设置：信号自动搜索，自动电脑调整，通电自动开机，输入信号自动开机，定时关机，自动梯形校正(垂直)，无信号自动ECO，无信号自动关机(设定时间内)
19.显示模式：标准(冷色调/暖色调)，护眼，艳丽，DICOM，SRGB，用户
20.色彩调整：亮度，对比度，色温，红，绿，蓝
21. 安全：开机密码，机身按键锁定，密码修改
22.测试图：灰阶(1-4)，彩条，红，绿，蓝，格子，白，黑
23.背景色校正：红、蓝、黄、绿、灰、紫、青、粉红、浅蓝、浅黄、浅绿、浅灰
24.数码变焦：2.0x(max)
25.整机功率：标准模式、215W±15%节能模式、140W±15%。待机功率：<0.5W
26.尺寸：机身尺寸(不含底角)342mm(W) x 265mm(D) x109mm(H)、
27.净重：约4.5kg
28.噪音：标准模式:35dB 节能模式:32dB
29.支持红/绿/蓝/青/黄/洋红/白（R/G/B/C/Y/M/W）7种颜色的色彩调整控制，同时可匹配不同图像伽马参数；
30. 提供CMA、ilac MRA、CNAS印章或标识的第三方权威检测机构出具的投标产品《检测报告》复印件并加盖制造厂商公章；
31.制造厂商需有投影显示或光源装置知识产权及核心技术，提供相关的《专利及软著证书》复印件并加盖制造厂商公章；
32. 制造厂商满足国标GB/T 27922-2011商品售后服务评价体系五星级售后服务认证，提供《GB/T 27922-2011投影机及配套软件产品五星级售后服务认证证书》复印件并加盖制造厂商公章；
33. 提供投标产品《3C认证》、《中国节能认证》、《中国环保产品认证》复印件并加盖制造厂商公章；
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	幕  布
	
	150英寸
	1.会议教学型
2.幕布类型电动幕
3.幕布材质玻纤，
4.幕布基材软幕 
5.安装方式壁挂式
6.对角线150英寸
7.幕布比例16:10
8.增益1.0倍
9.幕面尺寸3.23乘2米
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	HDMI线
	
	30M
	长度：30m
	2根
	
	

	线  槽
	
	
	PVC30
	30M
	
	

	电源线
	
	
	ZR-RVV2*2.5mm²
	30M
	
	

	合计
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